**Pacs系统服务器存储扩容采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项** | **参数配置** | **数量** | **单位** |
| 存储扩容 | 1、★基于现网业务存储进行扩容需求，若产品与现网存储（现网为OceanStor2210 V5存储：双控制器、双电源、8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")\*6）非同一品牌，则要求提供不低于现网服务器性能及满足本次扩容后配置的全新原厂产品，扩容配件必须充分兼容原有产品。 2、★本次扩容6个8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")，需原厂售后提供技术支持并出具原厂售后服务承诺函； | 1 | 套 |
| 商务要求 | 1、硬件质保1年。  2、付款方式：验收合格后，甲方在6个月内付款合同中标价的95%(无息)，，质保期满后付款中标价的5%(无息）。 | | |